K600-B100w最新驱动安装指南

1. 双击安装程序：
2. 选择语言：
3. 选择下一步：
4. 选择安装路径；
5. 默认下一步即可，点击安装；
6. 运行驱动；
7. 若是旧版K600-B100W会提示你升级

注意（新版的会跳过这一步 直接进入驱动程序）（新版驱动安装时会覆盖掉旧版的驱动，无需担心两个驱动冲突的问题）

1. 更新之后即可正常使用
2. 双击“k600更新包”，更新后键盘要重新断电，把键盘拨动开关也要重新断电，重新打开驱动后即可正常使用。（重新拔插属正常现象，就像app更新后需要重启一样）
3. 双击桌面上的驱动图标
4. 效果展示：
5. 在使用音乐律动时注意以下事项：

①其他K600需要更新后，键盘要重新断电，把键盘拨动开关也要重新断电，重新打开下载好的驱动软件 即可；

②声卡选择立体声模式

③电脑系统声音要打开，→；视听软件声音要打开，→

④产品初期会出现各种bug，持续更新中……