【手柄升级方法：】

20251202_ZXD2327_IG09_gamepad_V1.XX
1、先将手柄关机；
2、按住左摇杆下压按键（LS键）。直直的向下压，不是摇杆往下打，会有明显的咔哒声；
3、在按住LS键不松手的情况下，使用数据线连接电脑，连接后可以松手；
4、双击升级包，点击中间的【update firware】，弹出提示框点击【确定】
等待数秒，即会提示升级成功。
若第四步的按钮是灰色不可点击，请确认操作步骤顺序，且重新从第一步开始操作。

20251201_ZXD2327_IG09_gamepad_V1.XX_8K
1、将手柄拨到有线档位连接电脑
2、双击升级包启动，点击【start】等待读条完成
若升级条无响应请尝试更原装数据线或接口重试。


【接收器升级方法】
20251201_ZXD2327_IG09_V1.XX_receiver
1、将手柄拨到2.4G档位并连接接收器
2、双击升级包启动，点击【start】等待读条完成
若升级条无响应请尝试更原装数据线或接口重试。

【升级日志2025年12月2日】
1、优化NS2远程唤醒
2、优化死区设置，避免误操作导致打不满，将原有90-100的外圈死区关闭
3、优化摇杆曲线，拟真碳膜
4、优化2.4G使用体验

【升级日志2025年12月3日】
1、优化接收器断开连接后退出接口占用

【升级日志2025年12月5日】
1、增加组合键【视窗+菜单+A键】长按3秒，在Xbox跟NS间循环切换ABXY按键布局，此功能仅针对NS模式有效。
注：仅针对双平台，双按键布局玩家推出此功能。若双平台玩家按键布局同步，请使用Mix Driver改键即可。